[الدرس الاول في تعليم التفصيل](http://learnsewingonline.blogspot.com/)

[طريقة اخد مقاسات لفستان او قندورة](http://learnsewingonline.blogspot.com/)

اولا المقاسات المتوجبة علينا اخدها هي كالتالي مع الشرح
[1](http://learnsewingonline.blogspot.com/)-نقيس الطول/يأخد مقاس الطول من الكثف الى نهاية الفستان و الطول الموجود نضيف له 10 سم
[2](http://learnsewingonline.blogspot.com/)- العرض / ناخد مقاس العرض من الاسفل اي من نهاية الفستان و نضيف له حوالي 5 سم الى 10 سم
[3](http://learnsewingonline.blogspot.com/)- الكتف / يقاس الكتف من بداية الرقبة الى بداية الدراع
[4](http://learnsewingonline.blogspot.com/)- الرقبة
[5](http://learnsewingonline.blogspot.com/)- الابط يقاس الابط من بداية الدراع الى بداية الصدر وتوضع المترة مستقيمة بدون ان نميلها
[6](http://learnsewingonline.blogspot.com/)-الصدر يقاس الصدر من ابط الجهة اليمنى الى ابط الجهة اليسرى
[7](http://learnsewingonline.blogspot.com/)- لاتاي
[8](http://learnsewingonline.blogspot.com/)- الدراع -الكم-يقاس طوله من بدايته الى نهايته اما عرضه انا قيس الابط اضيف له 5 سم
مثال لتوضيح اكثر



نفترض هدا فستان امامنا نبدأ في اخد المقاسات تدريجيا
[الطول](http://learnsewingonline.blogspot.com/) من النقطة A الى النقطة B و الطول الموجود نصيف له 10 سم
[العرض](http://learnsewingonline.blogspot.com/) من النقطة C الى النقطة D و العرض الموجود نضيف له 5 حتى 10 سم
[الرقبة](http://learnsewingonline.blogspot.com/) . عرض الرقبة من K الى النقطة E اما طول الرقبة من K الى L و القيس الموجود في طول الرقبة - 1سم
[الكتف](http://learnsewingonline.blogspot.com/) من النقطة E الى النقطة F و القيس الموجود + 2سم
[الابط](http://learnsewingonline.blogspot.com/)من النقطةF  الى النقطة  G و القيس الموجود +1 سم و نوضع المترة في اخد القيس من النقطة E الى النقطةG  بوضعية مستقيمة
[الصدر](http://learnsewingonline.blogspot.com/) يقاس من النقطة G الى النقطة I و القيس المحصل عليه نقسمه على 2 و نضيف 2
 [لاتاي](http://learnsewingonline.blogspot.com/) من النقطة E الى النقطة H
[طول الدراع](http://learnsewingonline.blogspot.com/) من النقطةF  الى النقطة  J
 [بالنسبة للعرض](http://learnsewingonline.blogspot.com/) قيس الابط + 5سم